**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

1. Предмет договора.

|  |
| --- |
| Изготовление и монтаж решеток металлических на окна первых этажей административных зданий на Петрозаводской ГНС (г. Петрозаводск, Шуйское шоссе, 12 км.) и Питкярантской ГНС (Питкяранский р-он, д. Ляппясилта). |

1. Начальная (максимальная) цена договора (цена лота):

Цена договора для участников, не освобожденных от уплаты НДС (с НДС):

267 624 рублей 00 копеек.

Цена договора для участников, использующих право на освобождение от уплаты НДС или не являющихся налогоплательщиками НДС (без НДС):

226 800 рублей 00 копеек.

1. Ведомость выполняемых работ:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ и их содержание | Ед. изм. | Количество |
| 1 | Изготовление металлических решеток оконных, из стальных прутьев диаметром не менее 16 мм, образующих ячейки не более 150х150 мм (обрамление стальным уголком размером не менее 35х35х4 мм) или другими конструкциями соответствующей прочности: |  |  |
| 1.1 | На Петрозаводскую ГНС размером 1,28х1,48 м | шт. | 10 |
| 1.2 | На Петрозаводскую ГНС размером 1,3х1,32 м | шт. | 1 |
| 1.3 | На Питкярантскую ГНС размером 2,4х1,5 м | шт. | 14 |
| 2 | Доставка изготовленных решеток на объект: |  |  |
| 2.1 | На Петрозаводскую ГНС | шт. | 11 |
| 2.2 | На Питкярантскую ГНС | шт. | 14 |
| 3 | Монтаж решеток оконных на объекте. |  |  |
| 3.1 | На Петрозаводской ГНС | шт. | 11 |
| 3.2 | На Питкярантской ГНС | шт. | 14 |

3.2. Характеристики выполняемых работ:

Все работы должны выполняться в соответствии с требованиями Р 78.36.032-2013 и других действующих нормативных актов, регламентирующих технологию и качество производимых подрядной организацией работ.

При оборудовании оконных конструкций металлическими решетками их следует устанавливать с внутренней стороны помещения или между рамами. По согласованию с подразделением вневедомственной охраны допускается установка решеток с наружной стороны при их обязательной защите техническими средствами охраны на отрыв от стены.

Если все оконные проемы помещения оборудуются решетками, одна из них делается открывающейся (распашной, раздвижной). Решетка должна запираться с внутренней стороны на замок.

Для больших помещений с количеством окон более 5 или с большой площадью непрерывного (витринного) остекления количество открывающихся решеток определяется условиями быстрой эвакуации людей.

Если несколько помещений на объекте имеют по одному оконному проему, то для достижения максимально быстрой эвакуации людей из помещения при возникновении экстремальной ситуации, каждый оконный проем оборудуется открывающимися решетками.

При установке на оконные проемы стационарных необрамленных металлических решеток, концы прутьев необходимо заделывать в стену на глубину не менее 80 мм и заливать цементным раствором или приваривать к металлическим конструкциям.

При установке обрамленных металлических решеток (обрамление стальным уголком размером не менее 35х35х4 мм) уголок приваривается по периметру к прочно заделанным в стену на глубину не менее 80 мм стальным анкерам диаметром не менее 12 мм и длиной не менее 120 мм или к закладным деталям. Расстояние между анкерами или закладными деталями должно быть не более 500 мм. Минимальное количество анкеров (закладных деталей) должно быть не менее двух на каждую сторону. Закладные детали изготовляются из стальной полосы размером 100х50х6 мм и пристреливаются к стене четырьмя дюбелями. Аналогичным способом крепятся в оконных проемах и открывающиеся решетки.

3.3.Обязательные требования, предъявляемые к участнику закупки (подтверждающие сертификатами на оборудования).

Подрядчик использует собственные инструменты и другой инвентарь, необходимый для выполнения работ, материалы и оборудование. Материалы и оборудование Подрядчика должны удовлетворять требованиям стандартов качества, безопасности, санитарным и гигиеническим нормам, действующим на территории РФ.

4.Сроки (периоды) выполнения работ.

|  |
| --- |
| Период выполнения работ: начало работ по истечении 7 рабочих дней с момента подписания договора, окончание по истечении 40 рабочих дней с момента подписания договора. |

5.Требования к сроку и/ или объему предоставления гарантий качества работ.

|  |
| --- |
| Гарантия на выполненные «Исполнителем» работы составляет 12 месяцев |

6.Порядок формирования цены договора (цены лота).

|  |
| --- |
| В цену договора должны быть включены все расходы исполнителя, связанные с исполнением договора, в том числе оплата НДС и других обязательных платежей в соответствии с законодательством Российской Федерации |

|  |
| --- |
| Руководство (контроль выполнения договора) осуществляет заместитель генерального директора – главный инженер АО «Карелгаз» Кукрашев Владимир Сергеевич, 8 (953) 539-7-000. |

7.Обеспечение заявки на участие в закупке.

|  |
| --- |
| Не требуется. |

8.Обеспечение исполнения договора.

|  |
| --- |
| Не требуется. |