**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

1. Предмет договора.

|  |
| --- |
| Изготовление и монтаж окон и дверей в административном здании Медвежьегорского газового участка по адресу: Республика Карелия, г. Медвежьегорск, ул. Верхняя, д. 11. |

1. Начальная (максимальная) цена договора (цена лота):

Цена договора для участников, не освобожденных от уплаты НДС (с НДС):

332 760 рублей 00 копеек.

Цена договора для участников, использующих право на освобождение от уплаты НДС или не являющихся налогоплательщиками НДС (без НДС):

282 000 рублей 00 копеек.

1. Ведомость выполняемых работ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование услуг и их содержание | Ед. изм. | Количество |
| 1 | Демонтаж старых окон | шт. | 8 |
| 2 | Подготовка оконных проемов | шт. | 8 |
| 3 | Установка и выравнивание новых окон в проеме | шт. | 8 |
| 4 | Формирование трехслойного монтажного шва в оконных проемах | шт. | 8 |
| 5 | Отделочные работы (откосы, подоконники, отливы) в каждом оконном проеме | шт. | 8 |
| 6 | Демонтаж старых дверей | шт. | 2 |
| 7 | Подготовка дверных проемов | шт. | 2 |
| 8 | Установка и выравнивание новых дверей в проеме | шт. | 2 |
| 9 | Формирование трехслойного монтажного шва в дверных проемах | шт. | 2 |
| 10 | Отделочные работы (откосы) в каждом дверном проеме | шт. | 2 |

**Требования к качеству оказываемых услуг**

Размеры окон:

- 196х161 см – 6 шт.;

- 114х161 см – 2 шт.

Требования к окнам: пластиковые (ПВХ) с возможностью открывания/закрывания.

Размеры дверей:

- 90х205 см – 2 шт.

Требования к дверям: стальные с двумя врезными замками и глазком.

**Перечень нормативной документации:**

- [СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»](http://gran-stroi.ru/gost/sp_1_13130_2009_.php);

- [СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»](http://gran-stroi.ru/gost/sp_50_13330_2012_.php) (актуализированная редакция [СНиП 23-02-2003](http://gran-stroi.ru/gost/snip_23_02_2003_teplovaya_zaschita_zdanii.php));

- [СП 51.13330.2011 «Защита от шума»](http://gran-stroi.ru/gost/sp_51_13330_2011_.php) (актуализированная редакция [СНиП 23-03-2003](http://gran-stroi.ru/gost/snip_23_03_2003_.php));

- [СП 54.13330.2011 «Жилые здания многоквартирные»](http://gran-stroi.ru/gost/sp_54_13330_2011_.php) (актуализированная редакция СНиП 31-01-2003 и СНиП 2.08.01-89);

- ГОСТ 30971-2012;

- ГОСТ Р 52749-2007.

3.1.Обязательные требования, предъявляемые к участнику закупки (подтверждающие сертификатами на оборудования).

Подрядчик использует собственные инструменты и другой инвентарь, необходимый для выполнения работ, материалы и оборудование. Материалы и оборудование Подрядчика должны удовлетворять требованиям стандартов качества, безопасности, санитарным и гигиеническим нормам, действующим на территории РФ.

4.Сроки (периоды) выполнения работ.

|  |
| --- |
| Начало оказания услуг: по истечении 7 рабочих дней с момента подписания договора.  Окончание оказания услуг: по истечении 30 рабочих дней с момента подписания договора. |

5.Требования к сроку и/ или объему предоставления гарантий качества работ.

|  |
| --- |
| Гарантия на выполненные «Исполнителем» работы составляет 12 месяцев |

6.Порядок формирования цены договора (цены лота).

|  |
| --- |
| В цену договора должны быть включены все расходы исполнителя, связанные с исполнением договора, в том числе оплата НДС и других обязательных платежей в соответствии с законодательством Российской Федерации |

|  |
| --- |
| Руководство (контроль выполнения договора) осуществляет заместитель генерального директора – главный инженер АО «Карелгаз» Кукрашев Владимир Сергеевич, 8 (953) 539-7-000. |

7.Обеспечение заявки на участие в закупке.

|  |
| --- |
| Не требуется. |

8.Обеспечение исполнения договора.

|  |
| --- |
| Не требуется. |